{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Munka1"],"not_rendered":{"charts":1,"macros":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Munka1","index":0,"n_rows":7,"n_cols":11,"rows_kept":7}
[0,0,0,"L","u","N","D","F","PE_dx=F/D","Scheme (1..4)","Run by Ctl+r"]
[1,-9.074557304382324,3.128541967430357e-14,1,1E-3,5,{"$f":"+E4/F4/D2*F2","v":1.6806722689075631E-4},{"$f":"+D4*E2","v":0.0012},{"$f":"+H2/G2","v":7.139999999999999},1]
[2,7.0619120597839355,3.9495612622656425E-11,"Density","Heat conductivity","Spec.heat (cv)",{"$nulls":3},"1: CDS"]
[3,-21.632122039794922,4.9820931751171239E-8,1.2,0.024,714,{"$nulls":3},"2: UDS"]
[4,29.39189910888672,6.2845554690747746E-5,"kg/m3","W/mK","J/kgK",{"$nulls":3},"3: Hibrid"]
[5,-61.33952713012695,0.07927518823110606,{"$nulls":6},"4: Power Low"]
[6,100,100]